Об охранных зонах электрических сетей.

Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города, по роду деятельности, выполняющие земляные, общестроительные и другие работы!

           Уведомляем Вас, что охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельных участков, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии не менее 1 метра. 
Вдоль воздушных линий электропередачи охранные зоны устанавливаются - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
- при номинальном классе напряжении до 1кВ – 2 метра;
-  при номинальном классе напряжении 1-20кВ – 10 метров (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).
В охранных зонах воздушных линий запрещается:
- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- разводить огонь в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи;
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра.
В охранных зонах кабельных линий электропередачи запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, в том числе: производство работы ударными механизмами, сбрасывание тяжестей массой свыше 5 тонн, разведение огня, размещение свалок, сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов и др.
Для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 В также запрещается: складирование или размещение хранилищ любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, размещение детских и спортивных площадок, рынков, торговых точек, гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов.
[bookmark: _GoBack]Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них должны производиться только после получения соответствующего разрешения руководства организации, по территории которой проходят КЛ и организации, эксплуатирующей КЛ, предварительно выявив трассы подземных кабельных линий и согласовав возможность производства работ с их владельцами, а также с землепользователем не позднее чем за сутки до начала работ.
Перед началом раскопок должно быть произведено шурфление (контрольное вскрытие) кабельной линии под надзором электротехнического персонала, эксплуатирующего КЛ, для уточнения расположения кабелей и глубины их залегания.
Исполнитель земляных работ должен обеспечить надзор за сохранностью кабелей на весь период проведения работ.
За нарушение Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и за повреждение электрических сетей напряжением до и свыше 1000 В Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде наложения административных штрафов на граждан, должностных лиц и юридических лиц.
С целью предупреждения повреждения кабельных линий, обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей города Муром и во избежание несчастных случаев и аварий, все земляные работы должны предварительно согласовываться с ООО «Горэлектросеть», а работы в пределах охранных зон кабельных линий электропередачи, должны проводиться только в присутствии представителя организации.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Муром, ул. Владимирская, д.8а.
Контакты для оперативной связи:
- секретарь: +7 (49234) 3-31-42;
- производственно-технический отдел: +7 (49234) 4-00-57;
- главный инженер: +7 (49234) 3-34-42.
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